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产品规格书
28口全千兆以太网安防交换机
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产品概述
ONV-H3028FB系列是ONV自主研发的非网管全千兆以太网安防交换机，具备24个千兆自适应电口+4个千兆SFP上联光纤插槽。光电组合接口，客户可以不受传输介质影响，实现网络的便捷连接与扩展。优选大背板、大缓存交换芯片方案，提高大文件转发速率，并能有效解决高清监控环境中视频卡顿、画面丢失等问题。适合酒店、银行、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的网络。
非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便。



产品特点
· 全千兆速率，高速传输
· 全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。


· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗、主动风扇散热设计，金属外壳，保证产品稳定运行。
◇ 采用ONV自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定电力输出。
◇ 设备满足国家CQC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

· 操作简单
◇ 即插即用，无需配置，简单方便。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link/Act）轻松了解设备工作状态。


产品技术与规格
	型号
	ONV-H3028FB

	固定端口
	24个10/100/1000Base-TX RJ45端口（Data）
4个1000Base-X SFP上联光口插槽 (Data)

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3x 

	网口特性
	1-24口10/100/1000Base-T自动侦测，
全/半双工MDI/MDI-X自适应 

	光口特性
	千兆SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	56Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	41.66Mpps

	MAC地址表
	8K

	包转发缓存
	4.1M

	双绞线传输
	10BASE-T ： Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光缆
	多模 ：850nm 0～550M ， 
单模 ：1310nm 0～40KM ， 1550nm 0～120KM 。

	总功率/输入电压
	30W （AC100-240V，50-60Hz）

	整机功耗
	待机功耗：＜12W；满载功耗：＜20W

	LED指示灯
	电源指示灯 ：PWR(绿色)； 数据指示灯：Link/Act（绿色）

	配套电源
	内置开关电源 ，AC：100～240V 50-60Hz 0.56A

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+75°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	330*204*44mm

	净重/毛重
	＜1.15kg / ＜1.55kg

	安装方式
	桌面式、壁挂式、19寸机柜式安装

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	3C；
CE mark, commercial；CE/LVD EN60950；
FCC Part 15 ；RoHS；

	质保期
	交换机1年，终身维护


产品尺寸规格







产品链接拓扑

包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	28口全千兆以太网安防交换机
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	根

	
	五金安装套件
	1
	对

	
	快速使用指南，保修卡与合格证
	1
	份



订购信息
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]设备名称
	设备信息
	标配电源功率

	[bookmark: _GoBack]ONV-H3028FB
	非网管24个10/100/1000M RJ45端口+ 4个1000M SFP光纤插槽，以太网安防交换机，内置30W电源，兼容1U 19寸机柜安装。
	30W



选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	ONV-2630-LC
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2632-LC
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2612-T-LC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2613-R-LC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	ONV-SFP/TP
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只
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深圳市光网视科技有限公司
电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房
















关于文档
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利
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