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深圳市光网视科技有限公司                                     
产品规格书
10口全千兆POE供电交换机
ONV-H3108PFS
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产品概述
ONV-H3108PFS系列是ONV自主研发的非网管PoE交换机，具备8个千兆电口+2千兆SFP光纤插槽，其中1-8个千兆端口支持POE+标准PoE供电，单端口PoE功率达30W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲等POE终端设备供电，满足对高密度PoE供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的网络。
非网管机型，即插即用，无需配置，使用维护方便；


产品特点
· 全千兆端口
· 支持“以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

· 智能PoE供电功能
◇ 8个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。
◇ 符合PoE+供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备，单端口最大PoE输出功率为30W。
◇ PoE端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。


· 设备稳定可靠,操作简单
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗设计，金属外壳，超强散热，保证产品稳定运行。
◇ 采用ONV自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定PoE电力输出。
◇ 设备满足国家CCC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）、PoE工作指示灯（PoE)轻松了解设备工作状态。

产品技术与规格
	型号
	ONV-H3108PFS

	端口特征

	固定端口
	8个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power）
2个1000Base-X 上联SFP光口插槽(Data) 

	网口特性
	1-8口10/100/1000Base-T自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光口特性
	千兆SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	光缆
	多模 ：850nm 0～550M ， 
单模 ：1310nm 0～40KM ， 1550nm 0～120KM 。

	交换芯片参数

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	20Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	14.88Mpps

	MAC地址表
	2K

	包转发缓存
	2Mb

	巨型帧
	9.2KB

	LED指示灯
	电源指示灯：PWR（绿色）； 网络指示灯：Link（绿色）；POE工作指示灯：PoE（绿色）

	PoE与电源特征

	POE供电标准
	1-8端口支持PoE+标准供电

	供电引脚
	默认仅支持1/2(+)，3/6(-)4芯供电

	最高单口POE功率
	30W

	总功率/输入电压
	100W （AC100-240V）

	整机功耗
	待机功耗：＜6W；满载功耗：＜100W

	输入电压与接口
	内置开关电源  AC：100～240V 50-60Hz 2.0A

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+85°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	195*130*40mm

	净重/毛重
	＜0.75kg / ＜1.0kg

	安装方式
	桌面式、壁挂式安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	3C；
CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15 Class B；RoHS；

	质保期
	交换机1年，终身维护



产品尺寸规格
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产品连接拓扑






包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	10口全千兆POE供电交换机
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	根

	
	快速使用指南
	1
	份

	
	保修卡与合格证
	1
	份



订购信息
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]设备名称
	设备信息
	标配电源

	ONV-H3108PFS
	非网管8个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M SFP光口插槽POE交换机，1-8口支持PoE+标准供电，内置电源，内置梅花孔壁挂式安装。
	100W



[bookmark: _GoBack]
选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	2633
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只
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[image: 200911711109896]深圳市光网视科技有限公司
电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路111号森裕泰工业园A栋4层5层6层


关于文档  
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利

http://www.onv.com.cn
+86 0755 33376606
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