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产品概述
ONV-H53168FMA系列是ONV自主研发的全千兆e网管以太网光纤交换机，支持8个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+8个100/1000Base-X SFP光口插槽。所有端口支持线速转发。
ONV-H53168FMA支持WEB管理，同时支持ONV-NMS云管理平台和云管APP管理，支持环网协议RSTP(<50ms)提升链路备份和网路可靠性，减少熔纤次数及网络节点，提高施工效率，当单向网络故障时，可以迅速恢复通信，保证重要传输的不间断通讯。可实现安防网络拓扑管理、VLAN设置、端口管理、远程运维等功能。该交换机可靠性高、便于安装维护，具有快速交换功能，以及多个接入端口，适用于各种规模局域网设备接入。能满足多路数的视频监控，无线覆盖网络应用环境，适合酒店、校园、园区，商超，景区、厂区宿舍及SMB中小型企业组建经济高效的网络。



产品特点
▲ 千兆接入，光口上行
· 全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。


▲ 极致优化，极简应用
◇ 依据行业应用需求，摒弃了复杂的网管配置，保留了实用的网管功能，通过运维平台，即可快速实现网络部署与集中运维。
◇ Web网管功能QoS、链路聚合、环网管理、端口镜像、端口控制与带宽管理。
◇ 云平台+移动APP运维管理，可视化端口控制、网络拓扑管理、VLAN划分。
◇ 支持远程升级，远程重启，恢复出厂设置。
◇ 支持实时故障告警，故障定位。

▲ 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 设备满足国家CQC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A）轻松了解设备工作状态。
▲ 丰富的端口组合
芯片内部集成8电口千兆PHY，单芯片支持8千兆电+8千兆光。同时，可以扩展灵活支持不同光电组合的端口形态。
 
▲ 灵活共享缓存
针对视频接入场景，芯片提供内置灵活共享缓存，满足业务流量突发的要求。
 


产品技术与规格
	型号
	ONV-H53168FMA

	端口特征

	固定端口
	8个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power）
[bookmark: _GoBack]8个1000Base-X SFP上联光口插槽 (Data)

	网口特性
	1-8口10/100/1000Base-T自动侦测， 全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光口特性
	千兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	光缆
	多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 
单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；
         工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 

	交换芯片参数

	网管类型
	L2

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	56Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	23.81Mpps

	MAC地址表
	8K

	包转发缓存
	3M

	巨型帧
	9.6K

	LED指示灯
	电源/系统指示灯 ：SYS(绿色)； 网络指示灯：Link（黄色）；光口指示灯：L/A（绿色）

	复位开关
	长按6秒后松开，恢复出厂默认设置
短按2次（间隔1秒），切换为非管理状态

	电源特征

	总功率/输入电压
	30W （交流AC100-240V）

	整机功耗
	待机功耗：＜8W；满载功耗：＜18W

	配套电源
	内置开关电源，AC：100～240V 50-60Hz 0.65A

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+75°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	270*181*44.5mm

	净重/毛重
	＜1.3kg / ＜1.8kg

	安装方式
	桌面、壁挂、19寸机柜安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	CQC；
CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15；RoHS；

	质保期
	交换机1年，终身维护

	软件功能

	端口管理
	支持端口状态显示
支持端口流量统计
支持端口双工/协商速率配置
支持IEEE802.3x流控配置（全双工）

	生成树
	STP/RSTP

	VLAN
	支持基于端口的IEEE802.1Q VLAN配置（4K个）,

	端口汇聚
	支持静态聚合
LACP

	组播
	支持IGMP Snooping v1/v2、最多支持256个组播组

	镜像
	支持基本端口流量镜像

	QoS
	基于L2/L3/L4/UDF的ACL
基于CoS/DSCP流分类
拥塞避免
每端口8队列，支持SP/WDRR/SP+WDRR调度方式
基于端口、队列的shaping

	安全特性
	支持广播风暴抑制
支持端口限速
支持端口隔离 
支持48个CPU队列保护
基于端口的MAC学习数目限制
黑洞MAC
基于端口的广播风暴抑制
物理端口之间基于VLAN隔离 

	管理与维护
	支持WEB网管
支持一键还原
支持ONV云管理平台
支持手机APP移动端运维管理 

	系统要求
	Web浏览器：Mozilla火狐2.5或更高版本，谷歌浏览器chrome V42或更高版本，
5类及以上以太网电缆;
TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆;



产品尺寸规格
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包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	16口全千兆e网管以太网交换机
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	根

	
	五金安装套件(挂耳）
	1
	对

	
	快速使用指南,保修卡与合格证
	1
	份





订购信息
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]设备名称
	设备信息
	建议电源功率

	ONV-H53168FMA
	e网管8个10/100/1000M RJ45端口+ 8个1000M SFP光口插槽，以太网交换机，内置电源，支持1U/19寸机柜安装。

	说明：本产品默认不配套SFP光模块和电源，如需选购，请参考配件产品信息。




选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630-G
	工业级SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632-G
	工业级SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-G
	工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-G
	工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-G-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-G-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只
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电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房



关于文档  
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利  
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