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产品概述
ONV-IPS53064PM系列是ONV自主研发的全千兆e网管工业PoE交换机，支持4个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+2个1000Base-T自适应RJ45端口。其中1-4端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单端口PoE功率达30W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、工业传感器等POE终端设备供电，满足对高密度PoE供电有需求的网络环境，适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
ONV-IPS53064PM支持ONV-NMS管理平台和云管APP管理，可实现安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、POE管理、远程运维等功能。该交换机可靠性高、便于安装维护，具有快速交换功能，以及多个接入端口，适用于各种规模局域网设备接入。


产品特点
▲ 智能POE供电
◇ 4个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。
◇ 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备,单端口最大PoE输出功率为30W。
◇ 支持远程POE管理功能，实现PoE各端口远程开关，端口功率状态查看，POE端口故障查询功能等。

▲ 极致优化，极简应用
◇ 依据行业应用需求，ONV摒弃了复杂的网管配置，保留了实用的网管功能，通过运维平台，即可快速实现网络部署与集中运维。
◇ 支持本地平台、云平台+移动APP运维管理。
◇ 可视化PoE供电控制、网络拓扑管理、VLAN划分、QoS、链路聚合、环网管理、端口镜像、端口控制与带宽管理。
◇ 支持远程升级，远程重启，恢复出厂设置。
◇ 支持实时故障告警，故障定位，自动派单。

▲ 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 设备满足国家CCC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A）、PoE工作指示灯轻松了解设备工作状态。


产品技术与规格
	型号
	ONV- IPS53064PM

	端口特征

	固定端口
	4个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power）
2个1000Base-T自适应RJ45端口
2组V+，V- 冗余DC电源接口（5P凤凰端子）

	网口特性
	1-4口10/100/1000Base-T自动侦测， 全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光缆
	多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 
单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；
         工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 

	交换芯片参数

	网管类型
	L2

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	12Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	8.93Mpps

	MAC地址表
	2K

	包转发缓存
	2M

	巨型帧
	9.2K

	LED指示灯
	电源/系统指示灯 ：SYS(绿色)； 网络指示灯：Link（黄色）；POE指示灯：PoE（绿色）；光口指示灯：L/A（绿色）

	复位开关
	长按6秒后松开，恢复出厂默认设置
短按2次（间隔1秒），切换为非管理状态

	PoE与电源特征

	PoE端口
	1-4端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电

	供电引脚
	默认仅支持1/2(+)，3/6(-),4芯供电

	最高单口PoE功率
	30W，标准IEEE802.3af/at

	总功率/输入电压
	60W/48VDC

	整机功耗
	待机功耗：＜6W；满载功耗：＜60W 

	输入电压与接口
	48-57VDC宽电压；5Pin工业凤凰端子，支持防反接保护

	配套电源
	无，可选购工业电源48V/60W或48V/120W，见配件信息表选购使用

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-40～+75°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+85°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	119*100*30mm

	净重/毛重
	＜0.35kg / ＜0.5kg

	安装方式
	桌面式、35mm DIN导轨式安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：6KV 8/20us；
防护等级：IP40
IEC61000-4-2（ESD）：±8kV接触放电，±15kV空气放电
IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz）
IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV
IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV
IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz）
IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m持续；1000A/m ，1s to 3s
IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m
IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m  1MHz
IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV
IEC61000-4-16（共模传导）：30V持续；300V，1s
FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B
IEC61000-6-2（通用工业标准）

	机械特性
	IEC60068-2-6（抗振动）
IEC60068-2-27（抗冲击）
IEC60068-2-32（自由下落）

	安规认证
	3C；
CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15 Class B；RoHS；

	质保期
	交换机5年，终身维护

	软件功能

	端口管理
	支持端口状态显示
支持端口流量统计
支持端口双工/协商速率配置
支持IEEE802.3x流控配置（全双工）
支持EEE节能及绿色以太网功能

	POE管理 
	支持端口POE实时功率状态查看
支持端口POE输出开/关

	VLAN
	支持基于端口的IEEE802.1Q VLAN配置（4K个）,

	端口汇聚
	支持静态聚合

	环路保护
	支持环路保护功能

	组播
	支持IGMP Snooping v1/v2、最多支持256个组播组

	镜像
	支持基本端口流量镜像

	QoS
	支持Diff-Serv QoS 
每个端口支持8个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级映射
支持优先级标记Mark/Remark

	安全特性
	支持广播风暴抑制
支持端口限速
支持端口隔离 

	DHCP
	支持DHCP Snooping

	管理与维护
	支持WEB网管（支持HTTPS）
支持一键还原
支持线缆状态检查
支持光网视的ONV-NMS平台管理（本地平台/云平台）
支持手机APP移动端运维管理 

	系统要求
	Web浏览器：Mozilla火狐2.5或更高版本，谷歌浏览器chrome V42或更高版本，
5类及以上以太网电缆;
TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆;



产品尺寸规格








产品连接拓扑








包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	6口全千兆e网管工业POE交换机
	1
	台

	
	快速使用指南
	1
	份

	
	保修卡与合格证
	1
	份




订购信息
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]设备名称
	设备信息
	建议电源功率

	ONV-IPS53064PM
	e网管4个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M 自适应RJ45端口，工业POE交换机，其中1-4口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，支持双DC冗余电源输入(凤凰端子连接)，支持导轨式安装。
	60W/120W

	说明：本产品默认不配套SFP光模块和电源，如需选购，请参考配件产品信息。






电源选型表

	名称
	型号
	描述
	单位

	65W电源适配器
	GWS-AP65-52
	桌面型 65W单组输出电源适配器；
额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，1A
额定输出电压：DC 52V 1.25A
工作温度：-20℃—+65℃
	只

	110W电源适配器
	GWS-AP110-52
	桌面型 110W单组输出电源适配器；
额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，2A
额定输出电压：DC 52V 2.15A
工作温度：-20℃—+65℃
	只

	工业60W导轨电源
	GWS-DP60-48
	导轨型 60W单组输出工业电源；
额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，1.1A
额定输出电压：DC 48V 1.25A
工作温度：-40℃—+70℃
	只

	工业120W导轨电源
	GWS-DP120-48
	导轨型 120W单组输出工业电源；
额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，2A
额定输出电压：DC 48V 2.5A
工作温度：-40℃—+70℃
	只




相关产品信息

	设备名称
	设备信息

	ONV-IPS53054PFM
	e网管4个10/100/1000M RJ45端口+ 1个1000M SFP光口插槽，工业POE交换机，其中1-4口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。

	ONV-IPS53064PFGM
	e网管5个10/100/1000M RJ45端口+ 1个1000M SFP光口插槽，工业POE交换机，其中1-4口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。

	ONV-IPS53008PFM
	e网管型8个10/100/1000M RJ45端口，工业POE交换机，其中1-8口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。

	ONV-IPS53108PFM
	e网管型8个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M SFP光口插槽，工业POE交换机，其中1-8口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。
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深圳市光网视科技有限公司
电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路111号森裕泰工业园A栋4-6层
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