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深圳市光网视科技有限公司                                     
产品规格书
28口万兆上联三层网管工业POE交换机
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产品概述
ONV-IPS58028PFM系列是ONV自主研发的万兆上联三层网管工业PoE光纤交换机，支持24个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+4个1/10G 万兆SFP+光口插槽。其中1-24端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单端口PoE功率达30W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、工业传感器等POE终端设备供电，满足对高密度PoE供电有需求的网络环境，适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
[bookmark: _GoBack]ONV-IPS58028PFM具备L3网管功能，支持IPV4/IPV6管理，支持动态/静态路由转发，支持完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能，易于管理维护。支持多种网络冗余协议STP/RSTP/MSTP(<50ms)以及（ITU-T G.8032）ERPS(<20ms)提升链路备份和网路可靠性，当单向网络故障时，可以迅速恢复通信，保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要，通过Web、CLI、SNMP、Telnet等网管方式，进行PoE供电管理，进行端口管理，路由地址管理，端口流量控制，VLAN划分，IGMP、安全策略等多种应用业务配置。
产品特点
· 千兆接入，万兆上行
· 全系列支持“千兆以太网口+万兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

· 智能PoE供电功能
◇ 24个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。
◇ 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备，单端口最大PoE输出功率为30W。
◇ PoE端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。
◇ 支持POE网管功能，可以通过网管配置，实现PoE各端口开启/关闭，端口功率状态查看。

· 强大业务处理能力
· 支持IEEE 802.1Q VLAN，用户可以按需求灵活划分VLAN，支持Voice VLAN,支持QinQ配置。
· 支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。
· 支持ACL，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。
· 支持IGMP SnoopingV1/V2/V3组播协议，支持IGMP，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。
· 支持ERPS快速环网与STP/RSTP/MSTP生成树协议，消除二层环路、实现链路备份。
· 支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。

· 完备的安全防护机制
· 支持802.1X认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。
· 支持端口隔离。
· 支持端口广播风暴抑制。
· 支持IP+MAC+端口+VLAN四元灵活组合绑定功能。


· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗、风扇主动散热设计，镀锌钢材金属外壳，超强散热，保证产品稳定运行。
◇ 采用ONV自主研发的电源，双电源冗余设计，提供长久稳定PoE电力输出。
◇ 设备满足国家CCC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A）、PoE工作指示灯轻松了解设备工作状态。

· 轻松的运维管理
◇ 支持Web网管、CLI命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2C/V3）等多样化的管理和维护方式。
◇ 支持HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2等加密方式，管理更安全。
◇ 支持RMON、系统日志、端口流量统计，便于网络优化和改造。
◇ 支持LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
◇ 支持CPU监控、内存监控、Ping检测、线缆长度检测。
◇ 支持NMS平台集群化管理。


产品技术与规格
	型号
	ONV-IPS58028PFM
	ONV-IPS58028PFM-at

	端口特征

	固定端口
	24个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power）
4个1/10G SFP+ 万兆上联光纤插槽 (Data)
1个Console RS232控制口(115200,N,8,1)
2个AC100-240V 交流输入接口
1组DC12-48V 直流输入接口（支持反接保护功能）
1路告警开关量接口（FAULT）

	网口特性
	1-24口10/100/1000Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T：Cat5e/6 or later UTP(≤100 meter)

	光口特性
	千兆SFP/万兆SFP+ 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	光口扩展
	支Turbo超频2.5G光模块扩展及组环

	光缆
	多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 850nm ，传输距离：0～300M（10G)；
单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；
         工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 

	交换芯片参数

	网管类型
	L3

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR；
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	336Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	95.23Mpps

	CPU
	800MHz

	DRAM
	1GB

	FLASH
	128MB

	MAC地址表
	16K

	包转发缓存
	12MB

	巨型帧
	12KB

	LED指示灯
	电源指示灯：PWR(黄色)；系统指示灯：SYS(黄色)；网络指示灯：Link/Act(黄色)，光口： L/A(绿色)；POE工作指示灯：PoE(绿色)；

	一键还原开关
	有（按住开关10秒后松开，即可恢复出厂设置）

	PoE与电源特征

	PoE端口
	1-24端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电

	PoE管理
	支持每端口PoE开/关，af/at实时功率显示
支持每端口PoE工作状态显示

	供电引脚
	默认，仅支持1/2(+)，3/6(-),4芯供电

	最高单口PoE功率
	30W，标准IEEE802.3af/at

	总功率/输入电压
	2*400W，交流（AC100-240V）
	2*600W，交流（AC100-240V）

	整机功耗
	待机功耗：＜20W；满载功耗：＜380W
	待机功耗：＜22W；满载功耗：＜600W

	配套电源
	内置开关电源，AC：100～240V 50-60Hz 5.0A
	内置开关电源，AC：100～240V 50-60Hz 6.6A

	电源输入接口
	双输入电源接口设计：AC交流供电优先，支持防反接保护，掉电自动切换直流DC连接
1组DC12-48V输入接口；1路告警开关接口；2组AC电源输入接口

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-20～+75°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+85°C；5%～95% RH无凝结

	散热方式
	风扇主动散热

	外观尺寸（L*W*H）
	440x378x44.5mm

	净重/毛重
	＜6.0kg / ＜6.3kg
	＜6.5kg / ＜6.8kg

	安装方式
	桌面式、1U/19寸机柜安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：6KV 8/20us；
防护等级：IP40
IEC61000-4-2（ESD）：±8kV接触放电，±15kV空气放电
IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz）
IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV
IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV
IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz）
IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m持续；1000A/m ，1s to 3s
IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m
IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m  1MHz
IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV
IEC61000-4-16（共模传导）：30V持续；300V，1s
FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B
IEC61000-6-2（通用工业标准）

	机械特性
	IEC60068-2-6（抗振动）
IEC60068-2-27（抗冲击）
IEC60068-2-32（自由下落）

	安规认证
	3C；
CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15 Class B；RoHS；

	质保期
	交换机5年，终身维护

	网管业务特性

	端口
	支持IEEE802.3x流控（全双工）
支持基于端口速率的广播风暴抑制
支持对出入端口的报文流量进行限速，粒度最小为16Kbps，最大为1Gbps
支持端口实时流量管理（Flow Interval)
支持端口EEE绿色以太网节能配置及状态查看
支持巨型帧配置，最大的支持12000byte巨型帧
支持端口异常保护机制
支持光口SFP模块DDMI实时数字诊断功能

	三层功能
	支持L3网管功能，支持IPV4/IPV6双栈管理
支持IPV4动态路由、RIPv1/v2、OSPFv2，路由条目4000条
支持IPV6动态路由OSPFv3、RIPng支持IPV6管理，路由条目1000条
支持IPV4/IPV6的VRRP，各支持最大组255个
支持Pingv6、Telnetv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6
支持三层路由转发，支持不同网段，不同VLAN之间通信
支持IPV4/IPV6的VLANIF接口，各支持最大128个
支持IPV4/IPV6静态路由/默认路由，各支持最大条目128个
支持ARP协议，最大条目1000个
支持NG协议，最大条目1000个

	VLAN
	支持基于端口的VLAN（4K个）,IEEE802.1q
支持基于协议的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持Voice VLAN
支持Access、Trunk、Hybrid三种类型端口配置
支持QinQ 配置
支持GVRP VLAN协议

	端口汇聚
	支持LACP动态聚合
支持静态聚合
支持最大14个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口 

	生成树
	支持STP（IEEE802.1d）
支持RSTP（IEEE802.1w）
支持MSTP（IEEE802.1s）
支持STP BPDU Guard、BPDU过滤和BPDU转发

	ERPS环网
	支持ERPS环网，环网自愈时间小于20ms， ITU-T G.8032

	组播
	支持IGMP Snooping v1/v2/v3、最多支持1024个组播组
支持用户快速离开机制
支持组播VLAN
支持MLD Snooping
支持MVR（组播局域网注册）

	镜像
	支持基于端口的双向流量镜像
支持1对多镜像
最多支持4个端口会话

	QoS
	支持Diff-Serv QoS 
每个端口支持8个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级映射
支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）
支持优先级标记Mark/Remark
支持基于流的包过滤
支持基于流的重定向
支持基于流的限速

	ACL
	支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。
支持基于端口、VLAN下发ACL

	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
支持基于端口的IEEE802.1X认证
支持AAA&RADIUS认证
支持MAC地址学习数目限制
支持MAC地址黑洞
支持SSH 2.0，为用户登陆提供安全加密通道
支持SSL，保障数据传输安全
支持端口隔离 
支持ARP报文限速功能
支持IP源地址保护
支持ARP入侵检测功能
支持防DoS攻击
支持端口广播报文抑制
支持主机数据备份机制
IP+MAC+VLAN+端口的四元绑定功能 
支持IP Source Guard功能

	DHCP
	支持DHCP Serve
支持DHCP Client
支持DHCP Snooping

	管理与维护
	支持Console/Telnet/ CLI/SSH命令行配置
支持WEB网管（支持HTTPS）
支持FTP、TFTP文件上下载管理
支持SNMP V1/V2C/V3 
支持一键还原
支持NTP时钟
支持系统工作日志
支持Ping检测
支持线缆状态检查
支持CPU即时利用率状态查看
支持链路层发现协议LLDP
支持光网视的ONV NMS平台化集群式管理（LLDP+SNMP）

	系统要求
	Web浏览器：谷歌浏览器chrome V42或更高版本，Mozilla火狐2.5或更高版本，微软Internet Explorer10或更高版本;
5类及以上以太网电缆;
TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆;






产品尺寸规格










产品连接拓扑






包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	28口万兆上联三层网管工业POE交换机
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	根

	
	RJ45-DB9适配转换线
	1
	根

	
	五金安装套件(挂耳）
	1
	对

	
	快速使用指南
	1
	份

	
	保修卡与合格证
	1
	份




订购信息
	设备名称
	设备信息
	标配电源功率

	ONV-IPS58028PFM
	L3网管型24个10/100/1000M RJ45端口+ 4口1/10G SFP+万兆光口插槽，工业POE光纤交换机，其中1-24口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，内置冗余双电源，支持标准1U/19寸机柜安装。
	2*400W

	ONV-IPS58028PFM-at
	
	2*600W

	说明：本产品默认不配套SFP+光模块，如需选购，请参考配件产品信息。



选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	10G光模块
	6630
	SFP+光模块，10G，多模双纤850nm，传输距离：300m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832
	SFP+光模块，10G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-33
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1330nm/RX1270nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-27
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1270nm/RX1330nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只



相关产品
	设备名称
	设备信息

	ONV-IPS58048PFM
	L3网管型48个10/100/1000M RJ45端口+ 4个1/10G SFP+光口插槽，工业POE光纤交换机，其中1-48口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，支持双AC+DC冗余电源输入，支持标准1U/19寸机柜安装。

	ONV-IPS58036PFM
	L3网管型24个10/100/1000M RJ45端口+ 8个100/1000M SFP光口插槽（复用光口）+ 4个1/10G SFP+光口插槽，工业POE光纤交换机，其中1-24口支持IEEE 802.3af/at PoE国际标准，支持双AC+DC冗余电源输入，支持标准1U/19寸机柜安装。



[image: 200911711109896][image: ]联系我们
深圳市光网视科技有限公司
电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路111号森裕泰工业园A栋4-6层




关于文档  
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利  


http://www.onv.com.cn
+86 0755 33376606
Page 1 of 9 

image2.png




image3.jpeg




image1.png
ONV




