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产品概述
POE33020PF系列是非网管PoE交换机，具备18个千兆电口+2千兆SFP光纤插槽，其中1-16个千兆端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单端口PoE功率达30W，整机最大PoE输出功率为250W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲等POE终端设备供电，满足对高密度PoE供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、园区，商超，景区、厂区宿舍及SMB中小型企业组建经济高效的网络。
非网管机型，即插即用，无需配置，使用维护方便；


产品特点
· 全千兆端口
· 支持“以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

· 智能PoE供电功能
◇ 16个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。
◇ 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。整机最大PoE输出功率达250W，单端口最大PoE输出功率为30W。
◇ PoE端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。


· 设备稳定可靠,操作简单
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]◇ 主机低功耗设计，镀锌钢材金属外壳，超强散热，保证产品稳定运行。
◇自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定PoE电力输出。
◇ 设备满足国家CCC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）、PoE工作指示灯（PoE)轻松了解设备工作状态。


产品技术与规格
	型号
	POE33020PF
	POE33020PF-at

	固定端口
	16个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power）
2个10/100/1000Base-T 上联RJ45端口 (Data)
2个1000Base-X 上联SFP光口插槽 (Data)

	POE端口
	1-16端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3x 

	供电标准
	符合IEEE802.3af/at国际标准

	网口特性
	1-16口10/100/1000BaseT自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 

	光口特性
	千兆SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	56Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	29.76Mpps

	MAC地址表
	8K

	包转发缓存
	4M

	双绞线传输
	100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光缆
	多模 ：850nm 0～550M ， 
单模 ：1310nm 0～40KM ， 1550nm 0～120KM 。

	供电引脚
	默认仅支持1/2(+)，3/6(-),4芯供电

	最高单口/平均功率
	30W/15.4W
	30W/30W

	总功率/输入电压
	250W ,交流（AC100-240V）
	400W ,交流（AC100-240V）

	整机功耗
	待机功耗：＜15W；
满载功耗：＜240W
	待机功耗：＜16W；
满载功耗：＜380W

	LED指示灯
	电源指示灯：PWR（绿色）；网络指示灯：Link，Link/Act（黄色）；POE工作指示灯：PoE（绿色）；光口指示灯：L/A（绿色）；速率指示灯：SPD（绿色）

	配套电源
	内置开关电源，
AC：100～240V 50-60Hz  4.1A
	内置开关电源，
AC：100～240V 50-60Hz 5.0A

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+80°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	440*290*44mm

	净重/毛重
	＜3.5kg /＜4.0kg
	＜3.8kg /＜4.5kg

	安装方式
	桌面、壁挂、19寸1U机柜安装

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	3C；
CE mark, commercial；CE/LVD EN60950；
FCC Part 15 Class B；RoHS；

	质保期
	交换机3年，终身维护




产品尺寸规格
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包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	20口全千兆POE光纤交换机（POE33020PF）
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	根

	
	五金安装套件(挂耳）
	1
	对

	
	快速使用指南
	1
	份

	
	保修卡与合格证
	1
	份


说明：本产品默认不配套光模块，如需选购，请参考配件产品信息。



[bookmark: _GoBack]
选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	2633
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只
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