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深圳市光网视科技有限公司
产品规格书
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ONV57024FM
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产品概述
ONV57024FM是ONV自主研发的一款2.5G网管型光纤交换机。它拥有24个10/100/1000/2500Base-T自适应RJ45端口和2个1/10G SFP+光纤端口。ONV57024FM具备L3网管功能，支持IPv4/IPv6管理、动态路由转发、完善的安全防护机制、完整的ACL/QoS策略、丰富的VLAN功能，易于管理和维护。支持多种网络冗余协议，STP/RSTP/MSTP（<50ms）和（ITU-T G.8032）ERPS，提升链路备份和网络可靠性。当单向网络故障时，可快速恢复通信，确保重要应用通信不中断。可根据实际应用需求，通过Web网管模式配置电源管理、端口流量控制、VLAN划分、SNMP等多种应用服务。

产品特性
· [bookmark: OLE_LINK4]2.5G接入，上联1/10G SFP+光纤端口
· 支持无阻塞线速转发。
· 支持基于IEEE 802.3x的全双工和基于背压的半双工。
· 支持2.5G RJ45端口与1/10G SFP+光纤端口组合，用户可灵活组建网络，满足各种场景需求。

· 强大的业务处理能力
· 支持ERPS环网和STP/RSTP/MSTP，消除二层环路，实现链路备份。
· 支持IEEE802.1Q VLAN，用户可根据需求灵活划分VLAN、Voice VLAN及QinQ配置。
· 支持静态和动态聚合，有效提升链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。
· 支持QoS，基于端口、基于802.1P和基于DSCP三种优先级模式，以及Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。
· 支持ACL，通过配置匹配规则处理动作和时间权限过滤数据包，提供灵活的安全访问控制策略。
· 支持IGMP V1/V2/V3组播协议，IGMP Snooping满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。

· 安全性
· 支持IP+MAC+端口+VLAN四元绑定功能。
· 支持端口隔离和端口广播风暴抑制。
· 支持802.1X认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果控制受控端口的授权状态。

· 稳定可靠
· CE、FCC、RoHS认证。
· 人性化面板可通过PWR、Link的LED指示灯显示设备状态。
· 采用自研电源，高冗余设计。
· 低功耗，镀锌钢板外壳，散热优异，确保交换机稳定运行。

· 简易运维管理
· 支持CPU监控、内存监控和Ping检测。
· HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2等加密方式，管理更安全。
· RMON、系统日志和端口流量统计，便于网络优化和改造。
· LLDP便于网管系统查询和判断链路通信状态。
· Web网管、CLI命令行（Console、Telnet）、SNMP（V1/V2/V3）、Telnet等多种管理维护方式。

技术规格

	型号
	ONV57024FM

	接口特性

	固定端口
	1个Console RS232端口（115200, N, 8, 1）
2个1/10G上联SFP+光纤端口（数据）
24个10/100/1000/2500Base-T 端口（数据）

	以太网端口
	端口1-24支持10/100/1000/2500Base-T(X)自动识别，全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3/4/5 UTP（≤100米）
100BASE-TX：Cat5及以上UTP（≤100米）
1000BASE-T：Cat5e及以上UTP（≤100米）
2500BASE-T：Cat6a及以上UTP（≤100米）

	光纤端口
	默认不含光模块（可选单模/多模、单纤/双纤光模块，LC接口）

	光纤端口扩展
	Turbo超频2.5G光模块扩展及环网

	光缆/传输距离
	多模：850nm/0-550m，0-300m(10G)；单模：1310nm/0-40km，1550nm/0-120km

	芯片参数

	网管类型
	L3

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x

	转发模式
	存储转发（全线速）

	交换容量
	160Gbps（无阻塞）

	转发速率@64字节
	119.04Mpps

	MAC地址表
	16K

	缓存
	12M

	巨帧
	12K

	LED指示灯
	网络：Link/Act（黄色），光纤端口：L/A（绿色），电源：PWR（黄色），系统：SYS（黄色）

	复位开关
	支持，长按开关10秒后松开恢复出厂设置

	物理参数

	工作温度/湿度
	-20~+55°C，5%~90% RH非凝露

	存储温度/湿度
	-40~+75°C，5%~95% RH非凝露

	尺寸（长×宽×高）
	440×270×44mm

	净重/毛重
	4.0kg/4.8kg

	安装方式
	桌面式，1U/19英寸机柜

	认证与质保

	防雷
	防护等级：IP30，防雷：6KV 8/20us

	认证
	CE标志，商业级，CE/LVD EN62368-1，FCC Part 15，RoHS

	质保
	3年质保，终身维护。

	网管功能

	接口
	端口实时流量管理（流量间隔）
基于端口速率的广播风暴抑制
SFP光模块DDMI实时数字诊断
端口EEE绿色以太网节能配置及状态查看
IEEE802.3x流控（全双工），端口异常保护机制
限制入端口和出端口的数据包流量速率，最小粒度16Kbps，最大1Gbps

	三层功能
	IPv4等价路由。
ARP协议，最大1000条。
NG协议，最大1000条。
Pingv6、Telnetv6、TFTPv6、DNSv6和ICMPv6。
IPv4/IPv6 VRRP，每种最大255组。
IPv4/IPv6 VLANIF接口，每种最大64个。
IPv4动态路由，RIPv1/v2和OSPFv2，2000条路由表项。
三层网管功能及IPv4/IPv6双栈管理。
IPv4/IPv6静态路由/默认路由，每种最大64条。
三层路由、转发及不同网段和VLAN之间的通信。

	VLAN
	基于协议的VLAN，基于MAC地址的VLAN
Voice VLAN，QinQ配置，GVRP VLAN协议
基于端口的VLAN（4K），
IEEE 802.1q，Access、Trunk和Hybrid端口配置

	端口聚合
	LACP动态聚合，静态聚合，最多12个聚合组，每组最多12个端口。

	生成树
	STP BPDU保护、BPDU过滤和BPDU转发
STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w），MSTP（IEEE802.1s）

	ERPS环网
	ERPS环网，恢复时间小于20ms，ITU-T G.8032

	组播
	组播VLAN，用户快速离开，MLD Snooping，MVR（组播VLAN注册），IGMP Snooping v1/v2/v3，最多1024个组播组

	镜像
	基础端口双向流量镜像
一对多镜像，最多支持4个端口会话

	QoS
	基于流的速率限制，基于流的重定向
队列调度算法（SP、WRR、SP+WRR）
基于流的数据包过滤，每端口8个输出队列
802.1p/DSCP优先级映射，Diff-Serv QoS，优先级标记/重标记

	ACL
	基于端口和VLAN的ACL部署。
L2-L4数据包过滤，可匹配数据包前80字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等的ACL定义。

	安全
	基于端口的IEEE802.1X认证
端口隔离，IP Source Guard功能
SSL保障数据传输安全
IP+MAC+VLAN+端口四元绑定功能
MAC地址学习限制，MAC地址黑洞
防DoS攻击，端口广播报文抑制
分级用户管理和密码保护
SSH 2.0为用户登录提供安全加密通道
主机数据备份机制，ARP入侵检测功能
IP源地址保护，ARP报文限速功能
支持AAA、RADIUS、TACACS+认证（仅支持认证，不支持授权和计费）

	DHCP
	DHCP客户端，DHCP Snooping，DHCP服务器

	管理
	系统工作日志，链路层发现协议
HTTP、TFTP文件上传下载管理
NTP时钟，线缆长度检测，SNMP V1/V2C/V3
Ping检测，Web网管（HTTPS）
ONV-NMS平台集群管理（LLDP+SNMP）
一键恢复，查看CPU实时利用率状态
Console/SSH/Telnet/CLI命令行配置

	系统
	Web浏览器：Google Chrome V42及以上，Mozilla Firefox 2.5及以上，Microsoft Internet Explorer 10及以上，五类及以上以太网网线。
每台联网计算机需安装TCP/IP、网卡和网络操作系统（如Microsoft Windows、Linux或Mac OS X），五类及以上以太网网线。



外观尺寸

























应用场景























订购信息

	型号
	描述
	内置电源

	ONV57024FM
	L3网管型交换机，24个10/100/1000/2500M RJ45端口和2个1/10G上联SFP+光纤端口。内置电源，1U/19英寸机柜安装。
	400W

	注：光模块不含，需另行购买。








装箱清单

	装箱清单
	内容
	数量
	单位

	
	26口2.5G网管型交换机
	1
	套

	
	RJ45-DB9配置线
	1
	个

	
	交流电源线
	1
	个

	
	安装配件
	1
	套

	
	用户指南
	1
	个

	
	保修卡及合格证
	1
	个



光模块

	产品
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP，1.25G多模双纤850nm，550m，LC，DDM，可热插拔
	个

	
	2632
	SFP，1.25G单模双纤1310nm，20km，LC，DDM，可热插拔
	个

	
	2612-T
	SFP，1.25G单模单纤TX1310nm/RX1550nm，20km，LC，DDM，可热插拔
	个

	
	2613-R
	SFP，1.25G单模单纤TX1550nm/RX1310nm，20km，LC，DDM，可热插拔
	个

	
	2612-T-SC
	SFP，1.25G单模单纤TX1310nm/RX1550nm，20km，SC，DDM，可热插拔
	个

	
	2613-R-SC
	SFP，1.25G单模单纤TX1550nm/RX1310nm，20km，SC，DDM，可热插拔
	个

	电源模块
	2633
	SFP，1.25G转10/100/1000M RJ45端口
	个

	10G光模块

	6630
	SFP+，10G多模双纤850nm，300m，LC，DDM，可热插拔
	个

	
	7832
	SFP+，10G单模双纤1310nm，20km，LC，DDM，可热插拔
	个

	
	7832-33
	SFP+，10G单模单纤TX1330nm/RX1270nm，20km，LC，DDM，可热插拔
	个

	
	7832-27
	SFP+，10G单模单纤TX1270nm/RX1330nm，20km，LC，DDM，可热插拔
	个



联系我们
光网视科技（深圳）有限公司
电话：0086-755-33376606
传真：0086-755-33376608
[bookmark: _GoBack]微信：ONV-PoE-IoT
邮箱：onv@onv.com.cn
Skype：onv@onv.com.cn
Teams：onv@onv.com.cn
官网：www.onvcom.com
总部地址：深圳市福田区Terra大厦D座1003室
工厂地址：惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号银河人工智能产业园B3栋
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http://www.onv.com.cn
+86 0755 33376606
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