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产品规格书
6 口 2.5G 网管光纤交换机
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产品概述
ONV-POE57064FM 是光网视（ONV）自主研发的 2.5G 网管光纤交换机，搭载 4 个自适应 10/100/1000/2500Base-T 电口、2 路 1/10G SFP + 光纤上行口。1~4 端口支持 IEEE802.3af/at 标准 PoE 供电，单端口最大输出功率 30W。整机具备完整三层 L3 网管能力，支持 IPv4/IPv6 双栈管理、动态路由转发，配套完善安全防护机制、全套 ACL/QoS 调度策略、丰富 VLAN 功能，运维管理简单便捷。兼容多重网络冗余协议：STP/RSTP/MSTP（故障收敛时间＜50ms）、ITU-T G.8032 标准 ERPS 环网，提升链路备份与网络稳定性。单侧链路故障时可毫秒级恢复通信，保障核心业务不间断运行。用户可通过 Web 网页网管，按需配置 PoE 供电管理、端口流量管控、VLAN 划分、SNMP 等各类业务功能。
产品特点
▲ 2.5G 接入，1/10G SFP + 光纤上行
· 支持无阻塞全线速转发
· 全双工模式遵循 IEEE 802.3x 流控标准，半双工采用背压式流控。
· 2.5G 电口搭配 1/10G SFP + 光纤口组合，组网灵活，适配各类应用场景

▲ 强大业务处理能力
◇ 支持 ERPS 环网、STP/RSTP/MSTP 生成树协议，消除二层环路并实现链路冗余备份
◇ 兼容 IEEE802.1Q 标准 VLAN，可灵活配置基础 VLAN、语音 VLAN、QinQ 双层 VLAN
◇ 静态 / 动态链路聚合，有效扩容链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提升链路可靠性
◇ 完善 QoS 服务质量：基于端口 / 802.1P/DSCP 三重优先级识别；支持均等队列 EQ、严格优先级 SP、加权轮询 WRR、SP+WRR 混合调度四种队列算法
◇ ACL 访问控制列表：可自定义报文匹配规则、时间权限过滤数据包，提供灵活的安全访问管控策略
◇ 兼容 IGMP V1/V2/V3 组播协议、IGMP Snooping 组播侦听，满足多路高清监控、视频会议并发接入需求
▲ 安全防护能力
◇ IP+MAC + 端口 + VLAN 四元绑定功能
◇ 端口隔离、端口广播风暴抑制
◇ 802.1X 局域网接入认证，为内网终端提供身份校验，根据认证结果管控端口授权状态
▲ 稳定可靠设计
◇ 通过 CE、FCC、RoHS 合规认证
◇ 人性化面板指示灯：电源、链路、PoE 供电 LED 直观展示整机运行状态
◇ 整机低功耗、镀锌钢壳体，散热性能优异，保障交换机 7×24 小时稳定运行
▲ 简易运维管理
◇ 支持 CPU、内存实时监控，Ping 链路连通性检测
◇ HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2 加密传输，远程网管更安全
◇ 系统运行日志、端口流量统计，便于网络优化与改造
◇ LLDP 链路层发现协议，网管平台快速识别、判断链路连通状态
◇ 多渠道运维方式：Web 网页网管、Console/Telnet 命令行 CLI、SNMP V1/V2/V3 等


产品技术与规格
	型号
	ONV57064PFM

	端口特征

	固定端口
	4个10/100/1000/2500Base-T 网口（Data）
2个1/10G SFP + 光纤上行口 （Data）
1个Console RS232 调试口  (115200, N, 8,1)

	网口特性
	1-4口10/100/1000/2500Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 meters)
100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 meters)
1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 meters)
2500BASE-T: Cat6a or later UTP (≤100 meters)

	光口特性
	千兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	光缆
	多模——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M；
单模——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；工作波长：1550nm，传输距离：0～120KM 。

	交换芯片参数

	网管类型
	L3（WEB管理，平台管理）

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T,
IEEE802.3i 10Base-T,
IEEE802.3u 100Base-TX,
IEEE802.3ab 1000Base-T, 
IEEE802.3z 1000Base-X, 
IEEE802.3bz 2.5GBase-T, 
IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR,
IEEE802.3x

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	256Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	44.64Mpps

	MAC地址表
	16K

	包转发缓存
	12M

	巨型帧
	12Kbytes

	LED指示灯
	网络：链路 / 活动（黄灯）；光纤口：链路告警 L/A（绿灯）；电源 PWR（黄灯）；系统 SYS（黄灯）；PoE 供电（绿灯）

	一键还原开关
	支持，长按按键 10 秒后松开，恢复出厂设置

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% 无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+75°C；5%～95% 无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	270×181×44.5mm

	净重/毛重
	＜1.25kg / ＜1.75kg

	安装方式
	桌面摆放、标准 1U 19 英寸机柜上架安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：6KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	CQC；
CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15 ；RoHS；

	质保期
	整机 3 年质保，终身维护服务

	网管业务特性

	端口管理
	端口实时流量统计（自定义采集间隔）
基于端口速率的广播风暴抑制
SFP 光模块 DDMI 数字诊断端口 
EEE 绿色节能开关与状态查看
IEEE802.3x 全双工流控、端口异常保护机制
端口出入带宽限速，最小粒度 16Kbps，限速上限 1Gbps

	三层 L3 功能
	IPv4 等价路由
ARP 协议，最大支持 1000 条条目
NDP 邻居发现协议，最大支持 1000 条条目
兼容 Pingv6、Telnetv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6
IPv4/IPv6 双栈 VRRP，各最多支持 255 组
IPv4/IPv6 三层 VLANIF 接口，各最多 64 个
IPv4 动态路由 RIPv1/v2、OSPFv2，最多 2000 条路由表
IPv4/IPv6 双栈三层网管
IPv4/IPv6 静态路由 / 默认路由，各最多 64 条
三层路由转发，实现跨网段、跨 VLAN 互通

	VLAN
	基于协议 VLAN、基于 MAC 地址 VLAN语音 VLAN、QinQ 双层 VLAN、GVRP VLAN 协议4K 标准 802.1Q VLAN，支持 Access/Trunk/Hybrid 三种端口模式

	链路聚合
	LACP 动态聚合、静态聚合；最多 3 个聚合组，每组最多 3 个端口

	生成树协议
	STP BPDU 防护、BPDU 过滤、BPDU 转发STP(IEEE802.1d)、RSTP(IEEE802.1w)、MSTP(IEEE802.1s)

	ERPS 环网
	ITU-T G.8032 标准 ERPS 环网，故障收敛时间＜20ms

	组播功能
	组播 VLAN、用户快速退出、MLD Snooping、MVR 组播注册IGMP Snooping v1/v2/v3，最大支持 1024 个组播组

	端口镜像
	基础端口双向流量镜像、一对多镜像，最多支持 4 组镜像会话

	QoS 服务质量
	基于流限速、基于流报文重定向
SP/WRR/SP+WRR/EQ 四种队列调度算法
基于流报文过滤，每端口 8 个输出队列
802.1p/DSCP 优先级映射、差分服务、优先级标记重写

	ACL 访问控制
	支持端口 / VLAN 全局下发 ACL 策略
二层～四层报文过滤，可匹配报文前 80 字节内容
匹配条件：源 MAC、目的 MAC、源 IP、目的 IP、协议类型、TCP/UDP 端口 / 端口段、VLAN 等

	安全特性
	端口 802.1X 接入认证
端口隔离、IP 源防护
SSL 加密保障数据传输安全
IP+MAC+VLAN + 端口四元绑定
MAC 地址学习数量限制、MAC 黑名单
防 DoS 攻击、端口广播报文抑制
分级管理员账号与密码保护
SSH 2.0 加密登录通道主机配置备份、ARP 入侵检测源 
IP 地址防护、ARP 报文限速
支持 AAA、RADIUS、TACACS + 认证（仅身份认证，无授权、计费功能）

	DHCP
	DHCP 客户端、DHCP Snooping、内置 DHCP 服务器

	管理与维护
	系统运行日志、LLDP 链路发现协议
HTTP/TFTP 配置文件上传下载
NTP 网络校时、网线长度检测、SNMP V1/V2C/V3Ping 
链路检测、HTTPS 加密网页网管
ONV-NMS 网管平台集群管理（LLDP+SNMP）
一键恢复出厂、CPU 实时负载查看
Console/SSH/Telnet/CLI 命令行配置

	系统要求
	Web浏览器：Mozilla火狐2.5或更高版本，谷歌浏览器chrome V42或更高版本，
5类及以上以太网电缆;
TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆;





产品尺寸规格






产品连接拓扑









包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	6 口 2.5G 三层网管交换机
	1
	台

	
	AC电源线,RJ45 转 DB9 Console 调试线
	1
	根

	
	快速使用指南，保修卡与合格证
	1
	份




订购信息

	设备名称
	设备信息
	标配电源

	ONV-POE57064PFM
	L3管理式交换机，4 口 2.5G 网口 + 2 口 1/10G SFP + 光纤上行三层网管 交换机，内置电源，标准 1U 19 英寸机柜安装
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电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：https://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房






关于文档
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利
http://www.onv.com.cn
+86 0755 33376606
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