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产品概述
ONV53028PFM系列是ONV自主研发的全千兆二层网管交换机，支持24个10/100/1000Base-T自适应RJ45口+4个1000Base-X SFP光口插槽。支持WEB管理，同时支持ONV-NMS云管理平台和云管APP管理，可实现安防网络风暴控制、端口管理、VLAV配置，远程运维等功能。该交换机可靠性高、便于安装维护，具有快速交换功能，以及多个接入端口，适用于各种规模局域网设备接入。

产品特点
▲ 千兆接入，双光口上行
· 全系列支持“千兆以太网口+千兆网口/光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

▲ 极致优化，极简应用
◇ 依据行业应用需求，ONV摒弃了复杂的网管配置，保留了实用的网管功能，通过运维平台，即可快速实现网络部署与集中运维。
◇ Web网管功能QoS、链路聚合、环网管理、端口镜像、端口控制与带宽管理等。
◇ 云平台+移动APP运维管理，可视化PoE供电控制、网络拓扑管理、VLAN划分。
◇ 支持远程升级，远程重启，恢复出厂设置。
◇ 支持实时故障告警，故障定位,自动派单。

▲ 创新功能
· e网管功能（W）：开关拨到“ON”档（默认“ON”），开启网管功能，进入网管界面对交换机实行所需功能配置。此功能开启后其它拨码功能全部失效，需通过管理另行配置。
· 风暴抑制（B）：开关拨到“ON”档（默认“OFF”），风暴抑制功能开启会启动端口监测，实行流量抑制和风暴控制，从而将流量限制在合理范围，解决网络中存在大量的广播、多播、组播、单播(包含未知名单播)数据帧时导致的网络变慢、数据传输超时和数据传输拥塞大量丢包等问题。

▲ 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]◇主机低功耗、风扇主动散热设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 设备满足国家CQC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A），POE供电指示灯轻松了解设备工作状态。


产品技术与规格
	型号
	ONV53028FM

	端口特征

	固定端口
	24个10/100/1000Base-T POE端口（Power/Data）
4个1000Base-X SFP上联光口插槽

	网口特性
	1-24口10/100/1000Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光口特性
	千兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	光缆
	多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 
单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；
         工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 

	交换芯片参数

	网管类型
	L2（WEB管理，平台管理）

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	128Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	41.6Mpps

	MAC地址表
	8K

	包转发缓存
	4M

	巨型帧
	10.0Kbytes

	LED指示灯
	电源指示灯：PWR(绿色)；系统指示灯：SYS(绿色)；网络指示灯：Link(绿色)，光口指示灯：Link(绿色)。POE指示灯：POE（红色）

	一键还原开关
	长按RESET 10秒后松开，恢复出厂默认设置；

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH 无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+75°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	440*158*44mm

	净重/毛重
	＜2.9kg / ＜3.5kg

	安装方式
	桌面、壁挂式、1U/19寸机柜安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	CQC；
CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15 ；RoHS；

	质保期
	交换机3年，终身维护

	网管业务特性

	端口管理
	支持端口状态显示
支持端口流量统计
支持端口双工/协商速率配置
支持IEEE802.3x流控配置（全双工）
支持EEE节能及绿色以太网功能

	VLAN
	支持基于端口的IEEE802.1Q VLAN配置（4K个）

	端口汇聚
	支持静态聚合

	环路保护
	支持环路保护功能，支持防环网功能（STP/RSTP)

	组播
	支持IGMP Snooping v1/v2、最多支持256个组播组

	镜像
	支持基本端口流量镜像

	QoS
	支持Diff-Serv QoS 
每个端口支持8个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级映射
支持优先级标记Mark/Remark

	安全特性
	支持广播风暴抑制
支持端口限速
支持端口隔离

	DHCP
	支持DHCP Snooping

	管理与维护
	支持WEB网管
支持一键还原
支持线缆状态检查
支持SNMP V1/V2C 
支持光网视的ONV-NMS平台管理（本地平台/云平台）
支持手机APP移动端运维管理 

	系统要求
	Web浏览器：Mozilla火狐2.5或更高版本，谷歌浏览器chrome V42或更高版本，
5类及以上以太网电缆;
TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆;




产品尺寸规格



包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	28口全千兆E网管交换机
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	根

	
	快速使用指南
	1
	份

	
	保修卡与合格证
	1
	份





订购信息

	设备名称
	设备信息
	标配电源

	ONV53028FM
	e网管24个10/100/1000M RJ45端口 +
4个1000Base-X SFP上联光口插槽,支持桌面式、机架式安装。
	400W



选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	ONV-2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	ONV-2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	ONV-2633
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只
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