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深圳市光网视科技有限公司                                     
产品规格书
18口万兆上联POE交换机
ONV-POE56016PF






产品概述
ONV-POE56016PF 是 ONV 自主研发的非网管型万兆上联 PoE 光纤交换机，专为高密度、高性能的 PoE 供电与光纤高速上行场景设计。其提供 16 个全千兆自适应电口与 2 个 1/2.5/10G SFP+ 光口插槽，不仅支持多速率光纤灵活上联，还具备完善的 PoE 供电能力，可同时为多个终端设备稳定供电与传输数据。
该交换机 1-16 端口均支持 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，单端口最高输出功率可达 30W，能够自动识别并安全地为符合标准的受电设备供电。通过网线即可为无线访问接入点、网络摄像机、IP 电话、可视对讲系统、物联网终端等各类 PoE 终端设备同时输送电力与数据传输，大幅简化布线结构，降低部署与维护成本。
上联光口支持 1G、2.5G 及 10G 多速率自适应，兼容不同速率的光模块，方便接入千兆或万兆骨干网络，实现平滑升级与灵活组网。该设备特别适用于对 PoE 供电密度和上行带宽有较高要求的场景，如酒店客房无线覆盖、校园多媒体教室、智慧园区监控、景区无线网络、商超安防系统、工厂宿舍联网及中小型企业一体化网络建设等。作为一款非网管型交换机，ONV-POE56016PF 具备即插即用特性，无需复杂配置，通电即可投入使用，极大降低了网络部署与运维的技术门槛。机身采用坚固金属外壳与优化散热设计，保障长时间高负载运行的稳定性，是构建经济高效、安全可靠的一站式 PoE 供电与光纤上联网络的理想选择。

产品特点
· 全千兆接入，千兆光电上行
· 全系列支持“千兆以太网口+万兆上联光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

· 智能PoE供电功能
◇ 16个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。
◇ 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。整机最大PoE输出功率达230W，单端口最大PoE输出功率为30W。


· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗、风扇主动散热设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 采用ONV自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定PoE电力输出。
◇ 设备满足国家CQC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

· 操作简单
◇ 即插即用，无需配置，简单方便。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯、PoE工作指示灯轻松了解设备工作状态。


产品技术与规格
	型号
	ONV-POE56016PF

	固定端口
	16个10/100/1000Base-T POE口（Data/Power）
2个1/2.5/10G Base-X SFP光口插槽 (Data)

	POE端口
	1-16端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;
IEEE802.3u 100Base-TX;
IEEE802.3ab 1000Base-T;
IEEE802.3z 1000Base-X;
2500BASE-X (2.5G);
IEEE802.3ae 10GBASE-X;
IEEE802.3x

	供电标准
	符合IEEE802.3af/at国际标准

	网口特性
	1-16口10/100/1000Base-T自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 

	光口特性
	10G SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	88Gbps(无阻塞）

	包转发率@64byte
	53.57Mpps

	MAC地址表
	16K

	包转发缓存
	8.4M

	巨型帧
	12K

	双绞线传输
	10BASE-T ： Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光缆
	多模 ：850nm 0～550M ， 
单模 ：1310nm 0～40KM ， 1550nm 0～120KM 。

	供电引脚
	默认仅支持1/2(+)，3/6(-),4芯供电

	单口最大输出功率
	30W

	总功率/输入电压
	250W （AC100-240V）

	整机功耗
	待机功耗：＜5W；输出最大功率：＜230W

	LED指示灯
	电源指示灯 ：PWR（绿色）；数据指示灯 ：（Link/Act）（绿色）；PoE指示灯：PoE(绿色）

	配套电源
	内置开关电源
AC：100～240V 50-60Hz 4.1A

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+75°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	330*204*44mm

	净重/毛重
	[bookmark: _GoBack]＜1.8kg / ＜2.3kg

	安装方式
	桌面式、壁挂式、1U/19寸机柜安装

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；防护等级：IP30

	安规认证
	CQC；
CE mark, commercial；CE/LVD EN60950；
FCC Part 15 ；RoHS；

	质保期
	交换机3年，终身维护




产品尺寸规格








产品连接拓扑







包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	18口万兆上联POE交换机
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	套

	
	五金安装套件(挂耳)
	1
	对

	
	快速使用指南、保修卡与合格证
	1
	份


说明：本产品默认不配套光模块，如需选购，请参考配件产品信息。
选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	2633
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只

	
	7733
	10G SFP+光模块转RJ45网口，RJ45：1/10Gbps自适应，传输距离：30米（Cat6A/7）
	只

	10G光模块
	6630
	SFP+光模块，10G，多模双纤850nm，传输距离：300m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832
	SFP+光模块，10G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-33
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1330nm/RX1270nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-27
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1270nm/RX1330nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只
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深圳市光网视科技有限公司
电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房


关于文档  
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
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