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深圳市光网视科技有限公司                                     
产品规格书
26口万兆上联以太网交换机
ONV56024F







产品概述
ONV56024F是ONV自主研发的一款高性能的非网管型千兆接入、万兆上联以太网交换机，专为高密度终端接入与高速骨干互联场景而设计。它集成了24个千兆自适应电口与2个10G SFP光纤上联插槽，组成灵活的光电混合接口配置，让用户能够突破传输介质限制，自由选择铜缆或光纤进行网络部署与扩展，实现便捷、高效的组网连接。
在硬件设计上，本产品采用优选的大背板带宽与大缓存交换芯片方案，显著提升大文件、多并发的转发效率与数据处理稳定性。其智能流量缓冲机制能有效应对突发流量，避免在高负载环境下出现数据包丢失或延迟，尤其适用于高清视频监控、多媒体教学等对实时性要求较高的场景，能从根本上缓解视频卡顿、画面丢包等问题。
在适用性方面，ONV56024F 以其即插即用、无需配置的傻瓜式操作特性，显著降低了网络部署与运维门槛。坚固的金属外壳与良好的散热设计保障了设备在长时间高负荷运行下的可靠性。无论是酒店客房网络覆盖、银行网点接入、校园及厂区宿舍汇聚，还是中小型企业的办公网络组建，它都能以经济的成本提供稳定、高速的千兆到桌面与万兆上行能力，是构建高性能接入层网络的理想选择。

产品特点
· 全千兆速率，高速传输
· 全系列支持“千兆以太网口+万兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。


· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]◇ 主机低功耗、主动风扇散热设计，镀锌钢材金属外壳，保证产品稳定运行。
◇ 采用ONV自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定电力输出。
◇ 设备满足国家CQC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

· 操作简单
◇ 即插即用，无需配置，简单方便。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link/Act）轻松了解设备工作状态。


产品技术与规格
	型号
	ONV56024F

	固定端口
	24个10/100/1000Base-TX RJ45端口（Data）
2个1/10G Base-X SFP上联光口插槽 (Data)

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;
IEEE802.3u 100Base-TX;
IEEE802.3ab 1000Base-T;
IEEE802.3z 1000Base-X;
2500BASE-X (2.5G);
IEEE802.3ae 10GBASE-X;
IEEE802.3x

	网口特性
	1-24口10/100/1000Base-T自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 

	光口特性
	10G SFP 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	88Gbps(无阻塞）

	包转发率@64byte
	65.47Mpps

	MAC地址表
	16K

	包转发缓存
	8.4M

	双绞线传输
	10BASE-T ： Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	光缆
	多模 ：850nm 0～550M ， 
单模 ：1310nm 0～40KM ， 1550nm 0～120KM 。

	总功率/输入电压
	30W （AC100-240V，50-60Hz）

	整机功耗
	待机功耗：＜5W；满载功耗：＜20W

	LED指示灯
	电源指示灯 ：PWR(绿色)； 数据指示灯：Link/Act（绿色）

	配套电源
	内置开关电源 ，AC：100～240V 50-60Hz 0.56A

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+75°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	330*204*44mm

	净重/毛重
	[bookmark: _GoBack]＜1.6kg / ＜2.1kg

	安装方式
	桌面式、壁挂式、19寸机柜式安装

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	CQC；
CE mark, commercial；CE/LVD EN60950；
FCC Part 15 ；RoHS；

	质保期
	交换机3年，终身维护









产品尺寸规格









包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	26口万兆上联以太网交换机
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	套

	
	五金安装套件
	1
	对

	
	快速使用指南、保修卡与合格证
	1
	份




选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	电模块
	2633
	1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电）
	只

	
	7733
	10G SFP+光模块转RJ45网口，RJ45：1/10Gbps自适应，传输距离：30米（Cat6A/7）
	只

	10G光模块
	6630
	SFP+光模块，10G，多模双纤850nm，传输距离：300m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832
	SFP+光模块，10G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-33
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1330nm/RX1270nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-27
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1270nm/RX1330nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只
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深圳市光网视科技有限公司
电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路111号森裕泰工业园A栋4层5层6层
















关于文档
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利
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