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产品概述
ONV56168FM系列是ONV自主研发的万兆上联三层网管以太网光纤交换机，支持8个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+4个100/1000Base-X SFP光口插槽+4个1/10G 万兆SFP+光口插槽。所有端口支持线速转发。
ONV56168FM具备L3网管功能，支持IPV4/IPV6管理，支持动态路由转发，支持完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能，易于管理维护。支持多种网络冗余协议STP/RSTP/MSTP(<50ms)以及（ITU-T G.8032）ERPS(<20ms)提升链路备份和网路可靠性，当单向网络故障时，可以迅速恢复通信，保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要，通过Web、CLI、SNMP、Telnet等网管方式，进行端口管理，路由地址管理，端口流量控制，VLAN划分，IGMP、安全策略等多种应用业务配置。满足高密度的网络应用环境，适合酒店、校园、园区、商超、景区、医院、银行等SMB中小型场景组建经济、高效、可靠的通信网络。

产品特点
· 千兆接入，光口上行
· 全系列支持“千兆以太网口+万兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。


· 强大业务处理能力
· 支持IEEE 802.1Q VLAN，用户可以按需求灵活划分VLAN，支持Voice VLAN,支持QinQ配置。
· 支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。
· 支持ACL，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。
· 支持IGMP V1/V2/V3组播协议，支持IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。
· 支持工业快速环网ERPS和STP/RSTP/MSTP生产树协议，消除二层环路、实现链路备份。
· 支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。

· 完备的安全防护机制
· 支持802.1X认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。
· 支持端口隔离。
· 支持端口广播风暴抑制。
· 支持端口+MAC绑定，IP+MAC+端口绑定功能。


· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]◇ 主机低功耗，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
◇ 采用ONV自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定电力输出。
◇ 设备满足国家CCC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A）、轻松了解设备工作状态。

· 轻松的运维管理
◇ 支持Web网管、CLI命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2/V3）、Telnet等多样化的管理和维护方式。
◇ 支持HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2等加密方式，管理更安全。
◇ 支持RMON、系统日志、端口流量统计，便于网络优化和改造。
◇ 支持LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
◇ 支持CPU监控、内存监控、Ping检测。



产品技术与规格
	型号
	 ONV56168FM

	端口特征

	固定端口
	8个10/100/1000Base-T RJ45端口（Data）
4个100/1000Base-X SFP上联光口插槽(Data)
4个1/10G SFP+ 万兆上联光口插槽 (Data)
1个Console控制口(115200,N,8,1)

	网口特性
	1-8口10/100/1000Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 
1000BASE-T：Cat5e/6 or later UTP(≤100 meter)

	光口特性
	万兆/千兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）

	光口扩展
	支Turbo超频2.5G光模块扩展及组环

	光缆
	多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M（1G）；
850nm ，传输距离：0～300M（10G)；
单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；
         工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 

	交换芯片参数

	网管类型
	L2+

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX； 
IEEE802.3ab 1000Base-T；
IEEE802.3z 1000Base-X；
IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR；
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	背板带宽
	336Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	77.38Mpps

	CPU
	800MHz

	DRAM
	1Gb

	FLASH
	128Mb

	MAC地址表
	16K

	包转发缓存
	12Mb

	巨型帧
	12KB

	LED指示灯
	系统指示灯：SYS（绿色）；网络指示灯：Link（黄色）；光口指示灯：L/A（绿色）

	一键还原开关
	有（长按开关10秒后松开，即可恢复出厂设置）

	电源特征

	整机功耗
	待机功耗：＜13W；满载功耗：＜20W

	总功率/输入电压
	30W （AC100-240V）

	配套电源
	内置开关电源
AC：100～240V 50-60Hz 0.65A

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+75°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	270*181*44.5mm

	净重/毛重
	＜1.2kg / ＜1.8kg

	安装方式
	桌面、1U/19寸机柜安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	3C；
CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1；
FCC Part 15 ；RoHS；

	质保期
	交换机3年，终身维护

	网管业务特性

	端口
	支持IEEE802.3x流控（全双工）
支持基于端口速率的广播风暴抑制
支持对出入端口的报文流量进行限速，粒度最小为16Kbps，最大为1Gbps
支持端口实时流量管理（Flow Interval)
支持端口EEE绿色以太网节能配置及状态查看
支持巨型帧配置，最大的支持12000byte巨型帧
支持端口异常保护机制
支持光口SFP模块DDMI实时数字诊断功能

	三层功能
	支持L3网管功能，支持IPV4/IPV6双栈管理
支持IPV4等价路由
支持IPV4动态路由、RIPv1/v2、OSPFv2，路由条目2000条
支持IPV4/IPV6的VRRP，各支持最大组255个
支持Pingv6、Telnetv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6
支持三层路由转发，支持不同网段，不同VLAN之间通信
支持IPV4/IPV6的VLANIF接口，各支持最大64个
支持IPV4/IPV6静态路由/默认路由，各支持最大条目64个
支持ARP协议，最大条目1000个
支持NG协议，最大条目1000个

	VLAN
	支持基于端口的VLAN（4K个）,IEEE802.1q
支持基于协议的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持Voice VLAN
支持Access、Trunk、Hybrid三种类型端口配置
支持QinQ 配置
支持GVRP VLAN协议

	端口汇聚
	支持LACP动态聚合
支持静态聚合
支持最大8个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口 

	生成树
	支持STP（IEEE802.1d）
支持RSTP（IEEE802.1w）
支持MSTP（IEEE802.1s）
支持STP BPDU Guard、BPDU过滤和BPDU转发

	ERPS环网
	支持ERPS环网，环网自愈时间小于20ms， ITU-T G.8032

	组播
	支持IGMP Snooping v1/v2/v3、最多支持256个组播组
支持用户快速离开机制
支持组播VLAN
支持IGMP Snooping
支持MLD Snooping
支持MVR（组播局域网注册）

	镜像
	支持基本端口的双向流量镜像
支持1对多镜像
最多支持4个端口会话

	QoS
	支持Diff-Serv QoS 
每个端口支持8个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级映射
支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）
支持优先级标记Mark/Remark
支持基于流的包过滤
支持基于流的重定向
支持基于流的限速

	ACL
	支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。
支持基于端口、VLAN下发ACL

	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
支持基于端口和MAC的IEEE802.1X认证
支持AAA，RADIUS，TACACS+认证（只支持认证、不支持授权和计费）
支持MAC地址学习数目限制
支持MAC地址黑洞
支持SSH 2.0，为用户登陆提供安全加密通道
支持SSL，保障数据传输安全
支持端口隔离 
支持ARP报文限速功能
支持IP源地址保护
支持ARP入侵检测功能
支持防DoS攻击
支持端口广播报文抑制
支持主机数据备份机制
IP+MAC+VLAN+端口的四元绑定功能 
支持IP Source Guard功能

	DHCP
	支持DHCP Serve
支持DHCP Client
支持DHCP Snooping

	管理与维护
	支持Console/SSH/Telnet/ CLI命令行配置
支持WEB网管（支持HTTPS）
支持HTTP、TFTP文件上下载管理
支持SNMP V1/V2C/V3 
支持一键还原
支持NTP时钟
支持系统工作日志
支持Ping检测
支持线缆状态检查
支持CPU即时利用率状态查看
支持链路层发现协议LLDP
支持光网视的ONV NMS平台化集群式管理（LLDP+SNMP）

	系统要求
	Web浏览器：谷歌浏览器chrome V42或更高版本，Mozilla火狐2.5或更高版本，微软Internet Explorer10或更高版本;
5类及以上以太网电缆;
TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆;





产品尺寸规格









产品连接拓扑







包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	16口万兆上联网管工业以太网交换机
	1
	台

	
	RJ45-DB9适配转换线
	1
	根

	
	快速使用指南，保修卡与合格证
	1
	份




订购信息
	设备名称
	设备信息

	ONV56168FM
	L3网管型8个10/100/1000M RJ45端口+ 4个100/1000M SFP光口插槽+4个1/10G SFP+万兆光口插槽，内置30W电源，标准1U/19寸机柜安装。

	说明：本产品默认不配套SFP光模块和电源，如需选购，请参考配件产品信息。



选配信息
光模块选型表
	名称
	型号
	描述
	单位

	1.25G光模块
	2630
	SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2632
	SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2612-T-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	2613-R-SC
	SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	10G光模块
	6630
	SFP+光模块，10G，多模双纤850nm，传输距离：300m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832
	SFP+光模块，10G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-33
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1330nm/RX1270nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只

	
	7832-27
	SFP+光模块，10G，单模单纤TX1270nm/RX1330nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。
	只
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电  话：0755-33376606
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邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房


关于文档  
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
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不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
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