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产品概述
ONV-H3016B系列是ONV自主研发的非网管全千兆以太网交换机，是一款专为酒店、银行、校园、厂区宿舍及中小型企业等，需求高速转发的网络环境而设计的一款高性能、易维护的千兆以太网交换机。
ONV-H3016B具备16个10/100/1000M自适应电口，无阻塞全双工传输速率，实现网络的便捷连接与扩展。所有端口支持全线速转发，4M大容量缓存（2倍于同类产品），保障大文件的及时传输和稳定的视频流，7*24小时稳定不掉线，有效解决高清监控环境中视频卡顿、画面丢失等问题。该交换机采用高强度全钢外壳，简约时尚，坚固耐用，支持桌面、壁挂及1U机架式安装，即插即用，无需设置，使用简单方便，是您提升网络性能的理想选择。

产品特点
· 全千兆接入，全线速转发
· 全系列支持全千兆自适应以太网口，即插即用，满足各种场景组网需求；
· 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
· 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。


· 设备稳定可靠
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]◇ 主机低功耗、无风扇散热静音设计，金属外壳，保证产品稳定运行。
◇ 采用高稳定开关电源，高冗余设计，提供长久稳定电力输出。
◇ 设备满足完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

· 操作简单
◇ 即插即用，无需配置，简单方便。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link，L/A）工作指示灯轻松了解设备工作状态。

产品技术与规格
	型号
	ONV-H3016B

	端口特征

	固定端口
	16个10/100/1000Base-T RJ45端口 (Data)

	网口特性
	10/100/1000Base-T自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 

	双绞线传输
	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 
100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter)
1000BASE-T：Cat5e or later UTP(≤100 meter)

	交换芯片参数

	网络协议
	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；
IEEE802.3u 100Base-TX；
IEEE802.3ab 1000Base-T； 
IEEE802.3x 

	转发模式
	存储转发（全线速）

	交换容量
	56Gbps （无阻塞）

	包转发率@64byte
	23.81Mpps

	MAC地址表
	8K

	包转发缓存
	4M

	巨型帧
	9.2K

	LED指示灯
	电源指示灯：PWR(绿色)； 网络指示灯：Link/Act（绿色）

	电源特征

	总功率/输入电压
	30W （AC100-240V）

	整机功耗
	待机功耗：＜10W；满载功耗：＜18W

	配套电源
	内置开关电源，AC：100～240V 50-60Hz 0.56A

	物理规格参数

	工作温度/湿度
	-20～+55°C；5%～90% RH无凝结

	存储温度/湿度
	-40～+75°C；5%～95% RH无凝结

	外观尺寸（L*W*H）
	330*204*44mm

	净重/毛重
	＜1.0kg / ＜1.4kg

	安装方式
	桌面式、壁挂式、1U/19寸机架安装

	产品认证与质保

	防雷/防护等级
	端口防雷：4KV 8/20us；
防护等级：IP30

	安规认证
	3C；
CE mark, commercial；CE/LVD EN60950；
FCC Part 15 C；RoHS；

	质保期
	交换机1年，终身维护



产品尺寸规格


包装清单
	包装清单
	物品名称
	数量
	单位

	
	16口全千兆以太网交换机
	1
	台

	
	AC电源线
	1
	根

	
	五金安装套件
	1
	对

	
	快速使用指南，保修卡与合格证
	1
	份



订购信息
	设备名称
	设备信息
	标配电源功率

	[bookmark: _GoBack]ONV-H3016B
	非网管16个10/100/1000M RJ45端口，以太网安防交换机，内置电源，支持1U/19寸机柜安装。
	30W
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电  话：0755-33376606
传  真：0755-33376608
邮  箱：onv@onv.com.cn
网  址：http://www.onv.com.cn
地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003
工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房





关于文档
本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。
未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，
不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。
本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。
版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利
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